Cause:
- L'arbre du moteur a bougé pendant le calibrage de l'encodeur avec le frein fermé
Élimination:
- Vérifier si le frein a été déconnecté avant le démarrage du calibrage de l'encodeur. Le frein ne doit pas s'ouvrir pendant le calibrage