Ursache:
- Ausgangsstrom bei einer sehr kleinen Drehzahl für 1 s größer als 130 %
Behebung:
- Anlage auf mechanische Blockade prüfen.
- Anschluss und Funktion Absolutwertgeber prüfen, Verweis auf INFO-Menü Encoder 11
- Motordaten prüfen.
- Gewichtsausgleich prüfen.
- Öffnen Bremse am Motor prüfen.
- Abgleich Absolutwertgeber prüfen.
- Benötigte Motorleistung und Gerätegröße prüfen.
