Ursache:
- Interne Diagnoseeinheit hat fehlerhaften Signalzustand erkannt.
Behebung:
- Sicherstellen, dass Gerät nicht überhitzt ist.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
- Dauerhaft: Servicehotline kontaktieren.
