Causa: 
- la temperatura del motor ha excedido el valor límite permitido durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- comprobar los parámetros configurados en el menú "Placa caract. motor"
- comprobar la corriente del motor en el menú Info "Mot" con marcha constante (cabina vacía hacia abajo). La corriente de motor visualizada no debería sobrepasar la corriente nominal del motor. En motores asíncronos realizar una identificación automática de los parámetros del motor si es necesario (en el menú "Placa caract. motor", parámetro "ASM_ID")
- comprobar la duración de conexión del motor (indicación en el menú Info "Power1", valor "ED")
- en motores síncronos comprobar el offset de encoder del codificador rotatorio comprobar apertura del freno