Causa:
- sobrecorrente do motor detectada
Acao corretiva:
- verificar conexoes do motor (curto/terra)
- verificar sequencia de fases
- verificar conexao/funcionamento do encoder
- verificar calibracao do encoder absoluto
- verificar dados do motor no menu 'Motor nameplate'
- reduzir 'SPD_KP' e 'K_START'
- para modo aberto (sem encoder): definir 'UF_ED = On' e ajustar 'I_IxR' sem exceder 1.5x corrente nominal