Cause:
- La consigne de direction changé pendant le déplacement
Élimination:
- Contrôler la commande des sens de déplacement
- En cas de survenue sporadique: vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage, etc.)