Cause:
- Une surintensité a été détectée à la sortie pour la résistance de frein
Élimination:
- Contrôler le raccordement de la résistance de frein à la recherche d'un court-circuit et d'un défaut à la terre
- Contrôler le type de résistance de frein (voir la notice d'utilisation, chapitre "Affectation résistance de frein")