Cause:
- La communication DCP a été interrompue pendant le déplacement
Élimination:
- Contrôler le cablage de la liaison DCP
- Assurer le blindage de la ligne DCP
- En cas d'occurrences sporadiques: vérifier l'installation conforme à la CEM (blindage, etc.)
- Vérifier les compteurs d'erreurs dans le menu info "Bus Info 4"
- Vérifier l'interface DCP de la commande