Causa:
- com monitoramento de liberacao ativo, um freio é detectado como aberto no inicio
Acao corretiva:
- verificar parametro 'BR' no menu 'Monitoring'
- verificar conexoes e funcionamento dos contatos de monitoramento