Ursache:
- Wenn Rückspeiseeinheit und Bremswiderstand verwendet werden, ist die Temperaturüberwachung des Bremswiderstands nicht programmiert.
Behebung:
- Digitalen Eingang im Menü Steuerung auf die Funktion PFU_ BR parametrieren.
