Cause:
- Le contact de surveillance de l'unité de récupération (entrée "BC") s'ouvre pendant le fonctionnement du ZAdyn ou n'est pas fermé lors du démarrage
Élimination:
- Contrôler l'affichage de défaut de l'unité de récupération
- Contrôler le raccordement du relais de signalisation de défaut de l'unité de récupération