Cause:
- Erreur de communication avec le codeur absolu (moteur)
Élimination:
- Vérifiez le cable de le codeur absolu
- Erreur de communication avec le codeur absolu (moteur)
- Vérifier l'installation conforme à la CEM du système (blindage du moteur et du cable BR)
- Voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations