Causa: 
- al final de la marcha todavía hay una señal en las entradas STO_A y STO_B una vez transcurrido 2,5 s
Eliminación del fallo: 
- comprobar la activación de las entradas STO
- adaptar el tiempo en el control del ascensor mientras éste activa las entradas STO