Causa:
- contator de curto-circuito do motor nao detectado aberto no inicio
- contator nao detectado fechado no fim
- contato auxiliar nao comuta
Acao corretiva:
- verificar monitoramento do contator
- verificar fiação
- verificar tensao de alimentacao do contator e monitoramento
- verificar parametro 'CO' no menu 'Monitoring'