Causa:
- no menu 'Encoder & BC', a configuracao do parametro 'ENC_INC' nao corresponde à resolucao do encoder absoluto do motor
Acao corretiva:
- definir 'ENC_INC' para a resolucao correta
- para mais informacoes ver menu INFO 'Encoder'