Cause:
- Informations complémentaires 1 : Au début du déplacement, la commande de frein n'est pas prête à fonctionner
- Informations complémentaires 2 : À la fin du déplacement, la commande de frein est encore prête à fonctionner
Élimination:
- Pour les appareils non égaux à MDxxBR, désactiver la fonction d'entrée "51:MD_BM_Fb"
- Vérifier la chaîne de sécurité, 230 VAC doivent être présents entre N_SC et L_SC au démarrage
- Le paramètre "f_O3" doit être réglé sur "RB-Relais"
- Contacter la hotline ZIEHL-ABEGG