Causa: 
- en la supervisión de la temperatura del motor "P1P2 = PTC" ajustada en el menú "Monitorización", la resistencia medida en el borne "X-MT" es inferior a 20 Ohm
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión de la supervisión de la temperatura del motor
- comprobar el parámetro "P1P2" en el menú "Monitorización"