Cause:
- encoder type (motor) and motor type do not match
Remedial action:
- enter the correct encoder type in parameter "ENC_TYP" in the "Encoder & BC" menu
- enter the correct motor type in parameter "MOT_TYP" in the "Motor nameplate" menu