Causa: 
- no se reconoce la platina para la supervisión de la temperatura del motor
Eliminación del fallo: 
- comprobar que la platina esté montada correctamente
- en el menú "Monitorización", ajustar el parámetro "P1P2 = Off"
- cambiar la platina