Ursache:
- Beim Einschalten ist der Überwachungskontakt des Brems-Choppers oder Bremswiderstandes nicht geschlossen.

Behebung:
- Anschluss und Funktion Temperaturüberwachung bei Brems-Chopper oder Bremswiderstand prüfen.
- Sicherstellen, dass an Anschlussklemme X-IN zwischen +24V_IN und GND_IN eine Spannung von 24 VDC anliegt.
- Im Menü Encoder & BC/BR_TYP prüfen
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
