Ursache:
- STO-Eingangssignale während der Fahrt unterbrochen.
Fahrtabbruch bei Signalunterbrechung länger als 200 ms. Bei kürzeren Unterbrechungen kein Fahrtabbruch, aber Fehlereintrag am Ende der Fahrt.
Behebung:
- Sicherheitskreis prüfen.
- Ansteuerung STO-Eingänge prüfen.
- Versorgungsspannung Relais prüfen.
- Steuerspannung STO-Signale prüfen.
