Cause:
- Le contact de surveillance du hacheur de freinage ou de la résistance de frein s’ouvre pendant le déplacement
Élimination:
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement de la surveillance de la température
- Contrôler le dimensionnement de la résistance de frein
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche