Causa:
- sem sinal na entrada digital parametrizada com 'ZR_RDY' no inicio da viagem
Acao corretiva:
- sair do nivel de alteracao de parametros do ZArec
- verificar erros ativos do ZArec
- verificar parametro 'BC_TYP = ZArec'
- verificar fiação entre ZAdyn e ZArec