Cause: 
- Une phase du réseau d‘alimentation n‘a pas été détectée 30 s après la mise en marche ou le champ tournant est incorrect
Élimination:
- Contrôler la tension du réseau
- Corriger le champ tournant au niveau du raccordement au réseau