Ursache:
- Während der Fahrt oder im Stillstand steigt Zwischenkreisspannung auf über 850 VDC
Behebung:
- Im Menü Verzögern/A_NEG prüfen und bei Bedarf verringern.
- Anschluss und Funktion Bremswiderstand oder Brems-Chopper prüfen.
- Auslegung Bremswiderstand oder Brems-Chopper prüfen.
- GEFAHR! Lebensgefahr durch Hochspannung: Angezeigten Wert U_DC im Info-Menü Brake-Chopper mit Messwert an den Klemmen DC+ und DC- vergleichen. Wenn die angezeigte Spannung um mehr als 5% abweicht, Gerät defekt. Wenn gemessene im Stillstand Spannung größer als 620 V, Netzspannung nicht normkonform.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
