Causa:
- o tipo de encoder (motor) e o tipo de motor nao correspondem
Acao corretiva:
- inserir o tipo correto de encoder no parametro 'ENC_TYP' no menu 'Encoder & BC'
- inserir o tipo correto de motor no parametro 'MOT_TYP' no menu 'Motor nameplate'