Ursache:
- Steuerung gibt Kommando Disable Operation beim Anhalten nicht innerhalb von der Zeit T_CMD im Menü CAN aus.
Behebung:
- Zeit CAN/T_CMD prüfen.
- Kompatibilität der Steuerung mit CAN-Spezifikation CiA- 417 prüfen.
- Im INFO-Menü Bus Info 4 Fehlerzähler auf Änderung während der Fahrt prüfen.
- EMV-gerechte Installation und Terminierung CAN-Bus prüfen.
