Causa:
- se produce un fallo de fase durante una marcha motorizada y se provoca un reset. Durante una marcha generadora no se genera ningún fallo
Eliminación del fallo: 
- comprobar las 3 fases de la tensión de alimentación (L1, L2, L3 a PE)