Cause:
- Valeurs mesurées erronées lors de la détection du courant pendant la mise en marche
Élimination : 
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche
- Contactez le service clients ZIEHL-ABEGG