Cause:
- Défaut interne de l'appareil, la modulation d'impulsions en largeur a été désactivée
Elimination:
- Contrôler le raccordement du encodeur
- En cas de survenue permanente: contactez le service clients ZIEHL-ABEGG
- En cas de survenue sporadique: vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage, etc.)