Causa:
- la tensión del circuito intermedio no ha alcanzado el valor límite para la tensión mínima durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- durante la marcha hay un fallo de tensión, comprobar la tensión de las 3 fases del suministro de corriente
- comprobar el parámetro "UDC_MIN" en el menú "Unidad de potencia" (ajuste de fábrica: 450 V)
- comprobar la conexión a la red (tensión de red, sección de cable, dimensionamiento de inductancia de red, impedancia de red)