Ursache:
- Motor-Temperatur während der Fahrt höher als Grenzwert.
Nur bei Eintrag in die negative Fehlermaske aktiv, siehe Überwachungen/ MSK_NEG.
Behebung:
- Im Menü Motor-Typenschild Parameter prüfen.
- Im INFO-Menü Mot 04 den Motorstrom bei Konstantfahrt leere Kabine abwärts prüfen. Motorstrom darf Nennstrom des Motors nicht überschreiten. Bei Asynchronmotoren: automatische Identifikation der Motor-Parameter im Menü Motor-Typenschild/ASM_ID durchführen.
- Einschaltdauer Motor prüfen: INFO-Menü Power1, Wert ED.
- Synchronmotoren: Absolutwertgeber abgleichen.
- Öffnen der Bremse prüfen.
