Ursache:
- DCP: bei Verzögerung übertragener Restweg DCP04 erhöht
CAN: bei Verzögerung neue Zielposition vorgegeben
Behebung:
- Absolutwertgeber für Restwegermittlung prüfen.
- Kompatibilität Steuerung mit DCP-Spezifikation prüfen.
- Im Info-Menü Bus Info 3 Verhältnis von Wegmessung Absolutwertgeber Schacht zu Motor-Encoder in Zeile 4 prüfen.
