Cause:
- Avec la fonction de démarrage rapide, l'entrainement bouge de plus de 7 mm pendant que la vitesse 0 m/s est commandée
Élimination:
- Contrôler les données moteur dans le menu "Plaque moteur"
- Contrôler le paramètre "SPD_KP" dans le menu "Contrôleur"
- Contrôler le raccordement moteur (U-U, V-V, W-W)