CZ @V001
CZ @P600 {LCD & Hesla}
CZ @P630 {%}
CZ @P057 {Jazyk}
CZ @P031 {Uzivatelska uroven}
CZ @A041 {Zakladni}
CZ @A042 {Pokrocila}
CZ @P906 {Nove heslo}
CZ @P905 {Vlozeni hesla}
CZ @P442 {Kod hesla}
CZ @P601 {Stitek motoru}
CZ @P085 {Typ motoru}
CZ @P043 {Jm. otacky motoru}
CZ @P084 {Jm. frekvence}
CZ @P073 {Pocet polparu}
CZ @P046 {Jm. proud}
CZ @P045 {Jm. napeti}
CZ @P048 {Jm. vykon}
CZ @P152 {Typ zapojeni}
CZ @A026 {hvezda}
CZ @A027 {trojuhelnik}
CZ @P044 {Max. kr. moment}
CZ @P923 {Automaticke ladeni}
CZ @A000 {off}
CZ @A078 {Jen mereni}
CZ @A001 {%}
CZ @A079 {Kontinualni}
CZ @A080 {Ulozit}
CZ @P256 {Pozadovane trim napeti}
CZ @P257 {Max. frekvene skluzu}
CZ @P258 {Intenzita}
CZ @P259 {Sledovani parametru motoru v zavislosti na teplote}
CZ @A081 {Pomalu}
CZ @A082 {Rychle}
CZ @P602 {Enkoder & BC}
CZ @P210 {Enkoder-typ}
CZ @A024 {Bez enkoder}
CZ @A043 {%}
CZ @A044 {%}
CZ @P082 {Rozliseni encoderu Imp/ot}
CZ @P099 {Metoda kalibrace SM bez absol. enkoderu}
CZ @P108 {BR/BC typ}
CZ @P088 {BR odpor}
CZ @P089 {BR jm. vykon}
CZ @P365 {Cas zpozdeni PFU v klidu}
CZ @P358 {Zamenit signaly enkoderu}
CZ @P603 {Instalace}
CZ @P042 {Jm. jizdni rychlost}
CZ @P347 {typ zadani - n* }
CZ @A035 {Primo}
CZ @A036 {Vypocitat}
CZ @P391 {Otacky motoru pri V* }
CZ @P147 {Prumer trakcniho kola}
CZ @P148 {Zaveseni}
CZ @P150 {Prevodovy pomer i1:i2}
CZ @P149 {Prevodovy pomer i1:i2}
CZ @P348 {Jm. zatizeni}
CZ @P349 {Vaha kabiny}
CZ @P350 {Protivaha}
CZ @P907 {Automaticke prednastaveni krivky}
CZ @P604 {Rizeni}
CZ @P338 {Konfigurace}
CZ @A025 {00: Volne}
CZ @P924 {Autodetekce, rizeni se vsemi programy jednou pocinaje prazdnou 1}
CZ @A069 {1:prazdny1}
CZ @A070 {2:prazdnyx}
CZ @A071 {3: plny 1}
CZ @A072 {4: plny x}
CZ @P239 {Offset hystereze pri startu}
CZ @P241 {Zpozdeni hystereze pri startu}
CZ @P237 {Offset hystereze pri zastaveni}
CZ @P243 {Proud hystereze (prazdny)}
CZ @P244 {Zesileni zateze hystereze}
CZ @P242 {Uprava hystereze}
CZ @P238 {Konstanta filtru DCP rychlosti}
CZ @P055 {Smer otaceni motoru (RV1 = nahoru)}
CZ @A028 {Vlevo}
CZ @A029 {Vpravo}
CZ @P156 {Typ rizeni}
CZ @A037 {Paralelni}
CZ @P001 {Funkce X_BIN_1}
CZ @P002 {Funkce X_BIN_2}
CZ @P004 {Funke X_BIN_3}
CZ @P005 {Funkce X_BIN_4}
CZ @P006 {Funkce X_BIN_5}
CZ @P007 {Funkce X_BIN_6}
CZ @P008 {Funkce X_BIN_7}
CZ @P339 {Funkce vstupu I01}
CZ @P340 {Funkce vstupu I02}
CZ @P341 {Funkce vstupu I03}
CZ @P342 {Funkce vstupu I04}
CZ @P343 {Funkce vstupu I05}
CZ @P344 {Funkce vstupu I06}
CZ @P345 {Funkce vstupu I07}
CZ @P346 {Funkce vstupu I08}
CZ @P215 {Funkce vstupu BR1}
CZ @P216 {Funkce vstupu BR2}
CZ @P217 {Funkce vstupu BR3}
CZ @P218 {Funkce vstupu BR4}
CZ @P333 {Funkce vstupu O1}
CZ @A032 {Mot.stykac}
CZ @A055 {/Mot.stykac}
CZ @A033 {Varovani}
CZ @A334 {Porucha}
CZ @A056 {%}
CZ @A057 {%}
CZ @A058 {%}
CZ @A059 {Trakce}
CZ @A060 {%}
CZ @A061 {Max. zatez}
CZ @A062 {%}
CZ @A063 {%}
CZ @A064 {%}
CZ @A065 {%}
CZ @A066 {Zkra.motoru}
CZ @A067 {%}
CZ @P334 {Funkce vystupu O2}
CZ @P335 {Funkce vystupu O3}
CZ @P336 {Funkce vystupu O4}
CZ @P170 {Funkce vystupu O5}
CZ @P053 {Omezeni rychlosti 1}
CZ @P054 {Omezeni rychlosti 2}
CZ @P039 {Omezeni rychlosti 3(pouze DCP)}
CZ @P354 {Start-zpozdeni}
CZ @P234 {Nahravani vstupu}
CZ @P232 {Nahravani faktoru kompenzace}
CZ @P233 {Nahravani smeru kompenzace}
CZ @P135 {Pocet zdvihu}
CZ @P136 {%}
CZ @P137 {%}
CZ @P132 {%}
CZ @P068 {%}
CZ @P380 {Rozliseni ext. displeje}
CZ @P381 {Zpozdeni prenosu +1 S-Bit}
CZ @P382 {Doba prepnuti k prijmu}
CZ @P368 {DCP4 zpozdeni}
CZ @P383 {DCP-WDT v necinnosti}
CZ @P131 {Stop pred urovni patra. DCP04}
CZ @P198 {Vzdalenost V1->0 (0=off)}
CZ @P364 {V1-simulace}
CZ @P176 {Zpomaleni pri nouzovem zastaveni}
CZ @P145 {Dodatecne posunuti brzdne vzdalenosti}
CZ @P605 {Monitorovani}
CZ @P189 {Chovani v chybe (zamceno)}
CZ @A068 {%}
CZ @A038 {Uzamceni 1}
CZ @A039 {Uzamceni 2}
CZ @A040 {Uzamceni 3}
CZ @P169 {Monitorovani STO}
CZ @P163 {Monitorovani mot. stykace}
CZ @P162 {Monitorovani brzdy}
CZ @P184 {Uzamceni pri chybe brzdy a prekroceni rychlosti Vz}
CZ @P904 {Odemcit ZAdyn}
CZ @P159 {Monitorovani teploty motoru}
CZ @P220 {Odpor analogov ho sn ma e pro alarm teploty motoru}
CZ @P037 {Monitorovani casu enkoderu}
CZ @P160 {cas zpozdeni pro alarm STO}
CZ @P178 {Doba odrazu STO}
CZ @P246 {Doba filtru STO}
CZ @P114 {Doba odrazu mot.stykace}
CZ @P138 {zpozdeni casu alarmu CO}
CZ @P190 {Doba odskoku brzdoveho stykace}
CZ @P019 {Povolena vzdalenost pri MB=Off}
CZ @P179 {Vzdalenost do aktivace eks (0=Off)}
CZ @P058 {Proudove pretizeni}
CZ @P056 {Cas pretizeni}
CZ @P034 {Error-maska 1}
CZ @P035 {Error-maska 2}
CZ @P036 {Error-maska 3}
CZ @P172 {Error-maska 4}
CZ @P173 {Error-maska 5}
CZ @P255 {%}
CZ @P606 {%}
CZ @P041 {Start zeslabeni}
CZ @P337 {Start buzeni}
CZ @P063 {Mot.stykac-doba zapnuti}
CZ @P454 {Skutecna doba zapnuti stykace}
CZ @P064 {Doba budiciho toku [ASM]}
CZ @P065 {Doba otevreni brzdy.}
CZ @P449 {Skutecna doba otevreni brzdy}
CZ @P066 {Max. doba drzeni v V_T3}
CZ @P017 {Min. rychlost v T3}
CZ @P187 {Pouze pokud M_START=2/4}
CZ @P269 {Utlum otevirani brzdy}
CZ @P607 {Zrychlovani}
CZ @P020 {Zrychleni}
CZ @P021 {Dolni zaobleni}
CZ @P022 {Horni zaobleni}
CZ @P608 {Jizda}
CZ @P010 {Polohovaci rychlost}
CZ @P011 {Rychlost mezijizdy}
CZ @P012 {Rychlost jizdy}
CZ @P013 {Serizovaci rychlost}
CZ @P014 {Doplnkova rychlost}
CZ @P371 {Serizovaci rychlost}
CZ @P609 {Zpomalovani}
CZ @P023 {Zpomaleni}
CZ @P024 {Horni zaobleni}
CZ @P025 {Dolni zaobleni}
CZ @P027 {Korekce vzdalenosti V3}
CZ @P026 {Korekce vzdalenosti V2}
CZ @P029 {Korekce vzdalenosti V1}
CZ @P028 {Zavislost na vzdalenosti}
CZ @A045 {%}
CZ @A047 {%}
CZ @P352 {S-profil otimalizace}
CZ @P191 {Filtr DCP}
CZ @P158 {DCP-filtr budici faktor}
CZ @P610 {stop}
CZ @P069 {Doba s rychlosti 0}
CZ @P032 {Doba zavreni brzdy [0.6]}
CZ @P221 {Zpozdeni vypnuti proudu motoru}
CZ @P122 {Doba snizovani proudu motoru}
CZ @P033 {Doba vypnuti mot. stykace}
CZ @P611 {Regulator}
CZ @P300 {SPD_REG: Faktor zakl. zesileni}
CZ @P304 {Casova konstanta zakl. zesileni}
CZ @P370 {U/f-Edit-mode [OFF]}
CZ @A007 {%}
CZ @A019 {Rucne}
CZ @P270 {U/f: Startovaci napeti}
CZ @P296 {U/f: Kompenzace skluzu}
CZ @P612 {Parametr set 2}
CZ @P351 {Funkce parametr set 2}
CZ @A030 {zamceno}
CZ @A048 {%}
CZ @A049 {%}
CZ @A050 {%}
CZ @A051 {%}
CZ @A052 {%}
CZ @P030 {Jm. napeti baterii}
CZ @P129 {Max. vykon UPS}
CZ @P105 {Statorovy odpor, pouze pro rezim UPS}
CZ @P130 {Stop-funkce}
CZ @P910 {Kopirovat sadu parametru}
CZ @A053 {%}
CZ @P613 {Statistika}
CZ @P640 {Statistika}
CZ @P900 {Seznam chyb}
CZ @P402 {Provozni hodiny}
CZ @P403 {Pocet jizd}
CZ @P432 {Jizdni hodiny}
CZ @P433 {Uzitna kategorie}
CZ @P411 {Pocet chyb faze}
CZ @P412 {Pocet preruseni jizd RF}
CZ @P413 {Pocet preruseni jizd CO/STO}
CZ @P908 {Vymazat seznam chyb}
CZ @P913 {Automaticka diagnostika parametru}
CZ @P909 {Nahrat tovarni nastaveni}
CZ @P901 {Nove heslo pro citac zmen smeru jizd}
CZ @P902 {Vlozeni hesla pro citac zmen smeru jizd}
CZ @P416 {Kod hesla pro citac zmen smeru jizd}
CZ @P052 {Startovaci hodnota citace}
CZ @P925 {Obnoveni hodnoty citace z enkoderu}
CZ @P614 {Model motoru}
CZ @P077 {Zeslabovani pole}
CZ @A003 {Konstantni}
CZ @P192 {Model motoru, rezim editace}
CZ @P615 {Pametova karta}
CZ @P641 {Pametova karta}
CZ @P928 {Ulozt vsechna data na pametovou kartu}
CZ @P931 {Ulozit parametry na pametovou kartu}
CZ @P929 {Nahrat parametry z pametove karty. Pouzit kod 27}
CZ @P930 {Update: Pouzit kod}
CZ @P926 {Ulozit parametry na pametovou kartu}
CZ @P927 {Nahrat parametry z pametove karty}
CZ @P394 {Pocet slozek (0=S/N)}
CZ @P932 {Format pametove karty: Kod 27}
CZ @P903 {Ulozit texty pro preklad na pametovou kartu}
CZ @P616 {MMC-Nahravani}
CZ @P384 {Rezim nahravani}
CZ @A002 {%}
CZ @P385 {Konfigurace (0 = volna)}
CZ @P386 {Zdroj spousteni}
CZ @A014 {%}
CZ @A015 {%}
CZ @A016 {Nepretrzite}
CZ @A017 {Intervalove}
CZ @A018 {Ext. vstup}
CZ @P115 {Cas nahravani}
CZ @P106 {Zpozdeni zapnuti}
CZ @P180 {Nahravaci kanal 1}
CZ @P181 {Nahravaci kanal 2}
CZ @P182 {Nahravaci kanal 3}
CZ @P183 {Nahravaci kanal 4}
CZ @P161 {Nahravaci kanal 5}
CZ @P101 {%}
CZ @P102 {%}
CZ @P103 {%}
CZ @P104 {%}
CZ @P139 {%}
CZ @P617 {Enkoder nastaveni}
CZ @P915 {Enkoder nastaveni}
CZ @A073 {V klidu}
CZ @A074 {Bez zateze}
CZ @A075 {Kontrola}
CZ @A076 {%}
CZ @A077 {%}
CZ @P450 {Enkoderova pozice (0-4*ENC_INC)}
CZ @P112 {Encoder odchylka}
CZ @P098 {Automaticka korekce enkoderoveho signalu}
CZ @P451 {%}
CZ @P452 {%}
CZ @P120 {%}
CZ @P121 {%}
CZ @P912 {Ulozit parametry do enkoderu}
CZ @P911 {Nahrani parametru z enkoderu. Pouzit kod 27}
CZ @P618 {Bezp. zachycovac}
CZ @P914 {Uvolneni zachycovace}
CZ @P194 {Amplituda impulsu}
CZ @P195 {Cas impulsu}
CZ @P196 {Pauza impulsu}
CZ @P197 {Pocet impulsu}
CZ @P619 {%}
CZ @P417 {Pocet zmenenych HW IDs}
CZ @P620 {Vykonova cast}
CZ @P095 {PWM provozni rezim}
CZ @A023 {%}
CZ @P074 {Min. frekvence PWM}
CZ @P078 {Max. frekvence PWM}
CZ @P093 {Jm. napeti DC-link}
CZ @P091 {Min. napeti DC-link}
CZ @P092 {Max. napeti DC-link}
CZ @P356 {Filtr pro detekci DC-link napeti}
CZ @P038 {Max.teplota odvadeneho vzduchu}
CZ @P111 {Frekvence PWM pro brzdovy odpor}
CZ @P090 {Startovaci napeti brzdoveho odporu}
CZ @P363 {Min. doba zapnuti brzdoveho odporu}
CZ @P067 {Funkce ventilatoru}
CZ @P081 {Teplota zapnuti ventilatoru}
CZ @P355 {Max. faktor modulace}
CZ @P360 {Omezovac modulace}
CZ @P623 {%}
CZ @P916 {Povoleni testu}
CZ @P917 {Test enkoderu}
CZ @P918 {Monitorovani teploty motoru}
CZ @P919 {%}
CZ @A010 {Zadny proud}
CZ @A011 {Max. zrychl}
CZ @P920 {Test zachycovacu}
CZ @P921 {Test schopnosti rizeni}
CZ @P922 {Test brzd motoru}
CZ @P622 {%}
CZ @P361 {Heslo uroven S9xxx}
CZ @P128 {kontrola fazi motoru}
CZ @A012 {Jednorazova}
CZ @A013 {Nepretrzita}
CZ @E000 {Prazdna pamet}
CZ @E001 {Zadny chyb. text}
CZ @E010 {Update softwaru }
CZ @E020 {MOT_TYP zmenen  }
CZ @E040 {Chyba faze}
CZ @E077 {ST_LST: uzamcen}
CZ @E080 {Rezim: Evac. ->Norm}
CZ @E081 {Rezim: Norm->Evac.}
CZ @E085 {Rezim: Safety break}
CZ @E086 {Rezim: Enc. adj. MB}
CZ @E087 {Rezim: Encoder adj.}
CZ @E088 {Rezim: Encoder check}
CZ @E089 {Rezim:Ulozeni magnet}
CZ @E108 {%}
CZ @E110 {CU: Zadne ID}
CZ @E111 {CUSH chybi}
CZ @E115 {SP chybi}
CZ @E116 {PP chybi}
CZ @E117 {MP chybi}
CZ @E118 {PU chybi}
CZ @E119 {DC chybi}
CZ @E121 {CUSH: ID chyba  }
CZ @E130 {Neznamy hardware}
CZ @E131 {Konflikt INFB}
CZ @E140 {MP: Nezname IGBT}
CZ @E150 {HW konflikt}
CZ @E160 {ADC-Adj.: Mimo tol.}
CZ @E174 {CUMT: Nedetekovan}
CZ @E190 {PW_S9 chybi}
CZ @E200 {Stop vstup}
CZ @E201 {Stitkove hodn. mot.}
CZ @E205 {Zdvojeny vstup}
CZ @E207 {Chybejici PFU_BR}
CZ @E210 {Spatny ENC_TYP}
CZ @E213 {Chybi vst.ZR_EN/_RDY}
CZ @E215 {%}
CZ @E220 {Chyba: SM data  }
CZ @E221 {Chyba: ASM data }
CZ @E251 {%}
CZ @E280 {S30 prilis dlouha}
CZ @E281 {%}
CZ @E284 {%}
CZ @E285 {Instalace: V* = 0}
CZ @E290 {ParaSet2 je prazdny}
CZ @E301 {%}
CZ @E303 {MOP: SW-chyba}
CZ @E304 {MOP: HW-chyba}
CZ @E306 {ADC: kalibrace?}
CZ @E308 {%}
CZ @E310 {ENC: Zadny abs. enk.}
CZ @E311 {ENC: Rozliseni}
CZ @E328 {ENC: Count rozdil}
CZ @E331 {%}
CZ @E332 {%}
CZ @E333 {%}
CZ @E335 {ENC: Varovani}
CZ @E336 {ENC: Vada}
CZ @E337 {ENC:Chyba komunikace}
CZ @E340 {Disc: Chyb. magnet}
CZ @E341 {%}
CZ @E345 {%}
CZ @E346 {BR: T2 prilis maly}
CZ @E347 {%}
CZ @E348 {%}
CZ @E349 {%}
CZ @E350 {Temp: Senzor defekt}
CZ @E352 {Spatny senzor?}
CZ @E355 {FastStp aktivni}
CZ @E360 {%}
CZ @E365 {Jizda v MB = OFF}
CZ @E270 {%}
CZ @E374 {P1P2: Zkrat}
CZ @E375 {MOT:tepl.varovan}
CZ @E377 {BRxx:Tepl.varovan}
CZ @E378 {MP: neni aktivni}
CZ @E379 {MP:Tepl.varovani}
CZ @E380 {BR: Chybny start}
CZ @E395 {MP: ERR_EXT activni}
CZ @E410 {ADC: Pretizeni}
CZ @E412 {MOT: UVW chyba}
CZ @E415 {MOT: Proud UVW}
CZ @E420 {MP: Tepl. alarm}
CZ @E431 {MP: PWM chybi}
CZ @E450 {MP: Pretizeni}
CZ @E471 {%}
CZ @E480 {MP: Pretizeni}
CZ @E484 {MP: Pretizeni R}
CZ @E485 {MP: Pretizeni ZK}
CZ @E503 {T_ENC prilis maly}
CZ @E504 {ENC: Ztrata signalu}
CZ @E505 {Zadny pohyb}
CZ @E520 {Spatny smer}
CZ @E525 {%}
CZ @E529 {%}
CZ @E348 {%}
CZ @E531 {STO: Preruseni}
CZ @E532 {%}
CZ @E533 {STO: Chyba}
CZ @E349 {%}
CZ @E535 {%}
CZ @E536 {%}
CZ @E544 {CO/RF: Vx aktivni}
CZ @E545 {CO: Otevreno brzy}
CZ @E548 {CO: Stale aktivni}
CZ @E550 {Mot: Pretizeni}
CZ @E552 {%}
CZ @E553 {%}
CZ @E565 {Detekovan pohyb}
CZ @E570 {PFU: Chyba}
CZ @E575 {Mot: Tepl. alarm}
CZ @E576 {Mot: Tepl. nizka}
CZ @E583 {BR: Chyba jizdy }
CZ @E584 {BR: Chyba jizdy }
CZ @E585 {BR: T5 prilis maly}
CZ @E590 {RV1/RV2: Zmena}
CZ @E595 {%}
CZ @E710 {%}
CZ @E715 {DCP: G0-G7 chybi}
CZ @E720 {%}
CZ @E721 {%}
CZ @E780 {Rychly Start >20s}
CZ @E781 {V0 pri jizde}
CZ @E799 {RF: Preruseni   }
CZ @E800 {%}
CZ @E820 {%}
CZ @E821 {%}
CZ @E831 {%}
CZ @E832 {%}
CZ @E833 {%}
CZ @E840 {%}
CZ @E903 {%}
CZ @E905 {%}
CZ @E906 {ZR: Err. pri startu}
CZ @E907 {%}
CZ @E908 {PFU: Err. pri startu}
CZ @E910 {BC/BR:Err. pristartu}
CZ @E911 {BRxx: Pretizeni!}
CZ @E912 {BC: Chyba       }
CZ @E913 {%}
CZ @E914 {Chybi enkoder}
CZ @E917 {BRxx aktivni}
CZ @E919 {ZR: BC chyba}
CZ @E920 {Nadproud behem klidu}
CZ @E931 {Interni chyba}
CZ @E935 {%}
CZ @E950 {%}
CZ @E960 {%}
CZ @E961 {%}
CZ @E970 {%}
CZ @E972 {Chyba fazi}
CZ @E975 {%}
CZ @E976 {%}
CZ @E980 {%}
CZ @E981 {%}
CZ @E982 {%}
CZ @E990 {%}
CZ @E991 {MOP: Timeout    }
CZ @E994 {%  }
CZ @E997 {%}
CZ @S001 {Pripravovani dat}
CZ @S002 {Ukladani dat aparametru}
CZ @S003 {Ukladani dodatecnych dat}
CZ @S004 {Ukladani dat chyb}
CZ @S005 {Ukladani dat}
CZ @S006 {Ukladani parametru}
CZ @S007 {Nenalezena MMC karta}
CZ @S008 {Nelze vytvorit slozku}
CZ @S009 {Nelze vytvorit soubor}
CZ @S010 {Chybejici soubor}
CZ @S011 {Ochrana zapisu aktivni}
CZ @S012 {Nelze zapsat do souboru}
CZ @S013 {Nelze kopirovat soubor}
CZ @S014 {Nelze zapsat casove razitko}
CZ @S015 {Nelze naformatovat kartu}
CZ @S016 {Spatny soubor}
CZ @S017 {Nemozne cteni sounoru}
CZ @S018 {Spatny pristupovy kod}
CZ @S019 {%}
CZ @S020 {Zadny update ze ZApad!}
CZ @S021 {Zadny jazykovy soubor}
CZ @S022 {Cteni stitku motoru z enkoderu}
CZ @S023 {Zapisovani stitku motoru do enkoderu}
CZ @S024 {Nemozne precist stitek motoru}
CZ @S025 {Nemozne zapsat stitek motoru}
CZ @S026 {K spusteni nastaveni enkoderu zmacnete inspekcni jizdu!}
CZ @S027 {Brzdy se otevrou bez kr. momentu! Je motor bez zateze?}
CZ @S028 {Stop inspekcni jizdy!}
CZ @S029 {Nastala chyba behem procesu}
CZ @S030 {Proces uspesne kompletni}
CZ @S031 {Zapisovani souboru nahravky}
CZ @S032 {Inspekcni jizda prerusena. Proces prerusen!}
CZ @S031 {CO preruseni MOP}
CZ @S040 {Docasne uzamceno}
CZ @S041 {ZAdyn-Uzamcen! K odemceni zmacnete OK.}
CZ @S042 {ZAdyn-Uzamcen! K odemceni nastavte parametr UNLOCK do ON.}
CZ @S044 {Update: Cekat 30s}
CZ @S045 {Jste si jisti?}
CZ @S046 {Automaticke prednastaveni?}
CZ @S047 {Spravne heslo!}
CZ @S048 {Spatne heslo!}
CZ @S049 {Vypnout!}
CZ @S050 {%}
CZ @S051 {Formatovani karty...}
CZ @S052 {Zmena parametru se projevi az po restartu!}
CZ @S053 {Kopirovani seznamu parametru}
CZ @S054 {Cteni seznamu parametru}
CZ @S055 {%}
CZ @S056 {%}
CZ @S057 {RF preruseni}
CZ @S058 {Jsou brzdy odpojeny?}
CZ @S059 {Proces prerusen}
CZ @S060 {Nastaveni enkoderu probiha, prosim cekejte...!}
CZ @S061 {Jizda, aktivni pole:}
CZ @S062 {Nastaveni enkoderu probiha, soucasny proud motoru}
CZ @S063 {kontrola enkoderu ukoncena}
CZ @S064 {Vlozeni nuly offsetu rucne}
CZ @S065 {Nastaveni enkoderu uspesne}
CZ @S066 {Nespravny offset enkoderu}
CZ @S067 {Nezaznamenan pohyb}
CZ @S068 {Spatny smer, zkontrolovat UVW}
CZ @S069 {Spatna data motoru}
CZ @S070 {Nesymetricky motorovy proud}
CZ @S071 {Casovy limit}
CZ @S072 {Smazani seznamu chyb}
CZ @S073 {Pohyb, aktivni pole:}
CZ @S075 {Ulozte magnet (1 = Magnet OK). jestlize hotovo, zmacnete inspecni jizdu}
CZ @S076 {Zacit uvoneni ze zachycovacu?}
CZ @S077 {Ke spusteni uvolneni ze zachycovacu zmacnete inspekcni jizdu!}
CZ @S078 {Trhnuti!}
CZ @S079 {Pauza...}
CZ @S081 {Chyba behem procesu}
CZ @S082 {Stop inspekcni jizdy}
CZ @S083 {Proces ukoncen}
CZ @S084 {Neplatna hodnota}
CZ @S085 {Hodnoty ulozeny}
CZ @S086 {Hodnoty nelze ulozit, vice v manualu}
CZ @S087 {Neplatna hodnota, restart ENC_ADJ}
CZ @S088 {Merici proud je prilis maly, zkontrolujte pripojeni motoru}
CZ @S089 {Neplatna hodnota}
CZ @S090 {Pozor: Povel k jizde pouze otevre brzdu, pohonna jednotka je bez proudu!}
CZ @S091 {Pozor: Vysledkem povelu k jizde je maximalni tocivy moment, rizeni neni aktivni!}
CZ @S092 {Rozdil pozice kabiny}
CZ @S093 {Vinuti motoru neni zkratovano!}
CZ @S094 {M  byt urcena hodnota ulozena?}
CZ @S095 {Pokrocila uroven}
CZ @S096 {Zakladni uroven}
CZ @S097 {%}
CZ @S098 {Chcete-li zahajit tuto akci, restartujte zarizeni}
CZ @S128 {Prednastavit pozice podlazi na standardni hodnoty?}
CZ @B001 {%}
CZ @B002 {%}
CZ @B003 {[Ne]           [Ano]}
CZ @B004 {[Esc]          [Ano]}
CZ @B005 {%}
CZ @B006 {%}
CZ @B007 {            [Hotovo]}
CZ @B008 {[ESC]       [Hotovo]}
