Ursache:
- Überwachungskontakt der Rückspeiseeinheit Eingang BC öffnet während Betrieb oder ist beim Anfahren nicht geschlossen.
Behebung:
- Fehleranzeige Rückspeiseeinheit prüfen.
- Anschluss Störmelderelais Rückspeiseeinheit prüfen.
