Causa: 
- el estado de las señales STO_A y STO_B fue diferente durante más de 310 ms. El ZAdyn se bloquea mediante el diagnóstico interno de hardware
Eliminación del fallo: 
- comprobar la activación de las entradas STO
- el fallo sólo puede restablecerse apagando ZAdyn4C