Causa:
- sinais STO_A e STO_B ausentes no terminal X-STO no inicio da viagem
Acao corretiva:
- verificar fiação
- verificar tensao de relés
- verificar tensao dos sinais STO
- para ZAsbc4: reiniciar desligando e ligando