Cause:
- Le type de encodeur (moteur) et le type de moteur ne correspondent pas
Élimination:
- Entrez le bon type de encodeur dans le paramètre "ENC_TYP" du menu "Encodeur & BC"
- Entrez le type de moteur correct dans le paramètre "MOT_TYP" du menu "Plaque moteur"