Causa: 
- 30 s después de la conexión no se ha detectado una fase de la red de alimentación o el campo giratorio es incorrecto
Eliminación del fallo: 
- comprobar la tensión de red. Corregir el campo giratorio de la conexión a la red