Ursache:
- Fahrtabbruch aufgrund einer CO-Unterbrechung, Fahrkommandos der Steuerung bleiben aktiv.
Behebung:
- Sicherheitskreis prüfen.
- Ansteuerung der Schütze prüfen.
- Auswertung der Ausgangssignale des Frequenzumrichters durch die Steuerung prüfen.
