Causa: 
- la pérdida de potencia calculada de la resistencia de freno sobrepasa la potencia nominal en 25 %
Eliminación del fallo: 
- comprobar el parámetro "BC_TYP" en el menú "Encoder & BC"
- si "BC_TYP" = "BRxx", comprobar los parámetros "R_BR" y "P_BR" en el menú "Encoder & BC"
- eliminar la causa de la sobrecarga de la resistencia (reducir la duración de conexión, comprobar las condiciones de carga de la instalación...)