Cause:
- A la fin du déplacement, après écoulement du temps "T_SDLY" dans le menu "Surveillance", il y a encore un signal aux entrées STO_A et STO_B
Élimination:
- Contrôler la commande des entrées STO 
- Sur la commande d'ascenseur, adapter le temps de commande des entrées STO