Causa:
- corrente do motor excede I_MAX pelo tempo T_MAX
Acao corretiva:
- verificar dados do motor
- verificar compensacao de peso
- verificar funcionamento do freio
- verificar dimensionamento da instalacao