Causa: 
- la corriente del motor sobrepasa el valor "I_MAX" para el tiempo "T_MAX" en el menú "Monitorización"
Eliminación del fallo: 
- comprobar los datos del motor en el menú "Placa caract. motor"
- comprobar la compensación de peso
- comprobar apertura del freno
- comprobar el dimensionamiento de la instalación