Causa:
- erro coletivo devido a interrupcao STO dentro de T_STO
Acao corretiva:
- verificar circuito de seguranca
- verificar ativacao STO
- verificar tensao dos relés
- verificar tensao de controle STO