Causa: 
- la señal de la entrada digital parametrizada para la función de habilitación del controlador "RF" se ha desconectado durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- comprobar la activación de "RF"
- comprobar el circuito de seguridad