Cause:
- Aucun transmetteur rotatif n'est détecté lors de la mise en marche du ZAdyn
Élimination:
- Contrôler le raccordement du transmetteur rotatif
- Contrôler le paramètre "ENC_TYP" dans le menu "Encodeur & BC"
- Voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche