Cause:
- La carte de surveillance de la température du moteur n'est pas détectée
Élimination:
- Vérifier si la carte est montée correctement
- Dans le menu "Surveillances", paramétrer "P1P2 = Arrêt"
- Remplacer la carte