Causa:
- ao usar uma unidade de recuperacao de energia em combinacao com um resistor de frenagem, o monitoramento de temperatura do resistor nao esta parametrizado
Acao corretiva:
- parametrizar uma entrada digital (preferencialmente 'X_BR4') com a funcao 'PFU_BR' no menu 'Control system'